BRANN ALARM BA-0424

Brann alarmen BA-0424 skal kobles på skips 24 VDC gjennom sikring. Den jobber med detektorer med innebygd rele. Koblinger må bli like på koblings skjemma nedover. Der er 3 ledige klemmer for plus og 3 for minus som skal kobles til detektorer ( 1 for styrehus, 1 for verksted og 1 for maskin rom ). Signal fra rele skal kobles på klemmer 3,4,5 og 6. Ekstern sirene kan kobles på klemme 7 (+) og 8 (-).

Brann alarmen BA-0424 er laget i henhold til regelverket.

RADINOR Radivoj Zeremski

Engasvegen 182, 7900 Rørvik

46234205, info@tomanor.no