BRANN ALARM BA-0612

Brann alarmen BA-0612 skal kobles på skips 12 VDC gjennom sikring. Den jobber med detektorer med innebygd rele. Koblinger må bli like på koblings skjemma nedover. Der er 4 ledige klemmer for plus og 4 for minus som skal kobles til detektorer ( 1 for styrehus, 1 for verksted, 1 for maskin rom SB og 1 for maskin rom BB). Signal fra rele skal kobles på klemmer 3,4,5, 6,7 og 8. Ekstern sirene kan kobles på klemme 9 (+) og 10 (-).

Brann alarmen BA-0612 er laget i henhold til regelverket.

RADINOR Radivoj Zeremski

Engasvegen 182, 7900 Rørvik

46234205, info@tomanor.no