LENSE ALARM LA-0412

 Lense alarmen LA-0412 skal kobles på skips 12 VDC gjennom sikring. Den jobber med nivå bryterer. Koblinger må bli like på koblings skjemma nedover. Der er 4 ledige klemmer for plus som skal kobles til en ledning av nivå bryterer. Signal fra andre ledning av nivå bryterer skal kobles på klemmer 3,4,5 og 6. Ekstern sirene kan kobles på klemme 7 (+) og 8 (-).

 Lense alarmen LA-0412 er laget i henhold til regelverket.

 RADINOR Radivoj Zeremski

 Engasvegen 182, 7900 Rørvik

 46234205, info@tomanor.no