LENSE ALARM LA-0424

 Lense alarmen LA-0424 skal kobles på skips 24 VDC gjennom sikring. Den jobber med nivå bryterer. Koblinger må bli like på koblings skjemma nedover. Der er 4 ledige klemmer for plus som skal kobles til en ledning av nivå bryterer. Signal fra andre ledning av nivå bryterer skal kobles på klemmer 3,4,5 og 6. Ekstern sirene kan kobles ( klemme 7 plus og 8 minus ).

 Lense alarmen LA-0424 er laget i henhold til regelverket.

 RADINOR Radivoj Zeremski

 Engasvegen 182, 7900 Rørvik

 46234205, info@tomanor.no