LENSE PANEL LP-0312

 Lense panelen LP-0312 skal kobles på skips 12 VDC gjennom sikring. Alarmer jobber med nivå bryterer. Der er 4 ledige plasser ( klemme 6 ) for plus som skal kobles til en ledning av nivå bryterer. Signal fra andre ledning av nivå bryterer skal kobles ned på klemmer 7, 8 og 9. Ekstern sirene kan kobles på klemme 10, plus opp og minus ned.

 Rekkeklemme oversikt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUMMER | NAVN | SIKRING |
| 1 | INNGANG PLUS FRA SIKRING |   |
| 2 | INNGANG MINUS FRA SIKRING |   |
| 3 | UTGANG FOR FORPIGG LENSE PUMPE | 16 A |
| 4 | UTGANG FOR MIDTEN LENSE PUMPE | 16 A |
| 5 | UTGANG FOR MASKINROM LENSE PUMPE | 16 A |
| F1 og F2 | SIKRINGER FOR ALARMER | 3 A |
| 6 | PLUS FOR NIVÅ BRYTERER |   |
| 7 | FRA NIVÅ BRYTER FORPIGG |   |
| 8 | FRA NIVÅ BRYTER MIDTEN |   |
| 9 | FRA NIVÅ BRYTER MASKINROM |   |
| 10 | EKSTERN SIRENE |   |

På rekkeklemmer fra 3 til 5, plus skal kobles opp og minus ned.

Lense panelen LA-03212 er laget i henhold til regelverket.

 RADINOR Radivoj Zeremski

 Engasvegen 182, 7900 Rørvik

 46234205, info@tomanor.no