LENSE PANEL LP-0324

Lense panelen LP-0324 skal kobles på skips 24 VDC gjennom sikring. Alarmer jobber med nivå bryterer. Der er 3 ledige plasser ( klemmer 6 ) for plus som skal kobles til en ledning av nivå bryterer. Signal fra andre ledning av nivå bryterer skal kobles ned på klemmer 7, 8 og 9. Ekstern sirene kan kobles på klemme 10, plus opp og minus ned.

Rekkeklemme oversikt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUMMER | NAVN | SIKRING |
| 1 | INNGANG PLUS FRA SIKRING |  |
| 2 | INNGANG MINUS FRA SIKRING |  |
| 3 | UTGANG FOR FORPIGG LENSE PUMPE | 16 A |
| 4 | UTGANG FOR MIDTEN LENSE PUMPE | 16 A |
| 5 | UTGANG FOR MASKINROM LENSE PUMPE | 16 A |
| F1 og F2 | SIKRINGER FOR ALARMER | 3 A |
| 6 | PLUS FOR NIVÅ BRYTERER |  |
| 7 | FRA NIVÅ BRYTER FORPIGG |  |
| 8 | FRA NIVÅ BRYTER MIDTEN |  |
| 9 | FRA NIVÅ BRYTER MASKINROM |  |
| 10 | EKSTERN SIRENE |  |

På rekkeklemmer fra 3 til 5, plus skal kobles opp og minus ned.

Lense panelen LA-0324 er laget i henhold til regelverket.

RADINOR Radivoj Zeremski

Engasvegen 182, 7900 Rørvik

46234205, info@tomanor.no