LENSE PANEL LP-0624

Lense panelen LP-0624 skal kobles på skips 24 VDC gjennom sikring. Alarmer jobber med nivå bryterer. Der er 6 ledige plasser ( klemmer 9 ) for plus som skal kobles til en ledning av nivå bryterer. Signal fra andre ledning av nivå bryterer skal kobles ned på klemmer 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Ekstern sirene kan kobles på klemmer 16, plus opp og minus ned.

Rekkeklemme oversikt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUMMER | NAVN | SIKRING |
| 1 | INNGANG PLUS FRA SIKRING |  |
| 2 | INNGANG MINUS FRA SIKRING |  |
| 3 | UTGANG FOR FORPIGG BB LENSE PUMPE | 16 A |
| 4 | UTGANG FOR MIDTEN BB LENSE PUMPE | 16 A |
| 5 | UTGANG FOR MASKINROM BB LENSE PUMPE | 16 A |
| 6 | UTGANG FOR FORPIGG SB LENSE PUMPE | 16 A |
| 7 | UTGANG FOR MIDTEN SB LENSE PUMPE | 16 A |
| 8 | UTGANG FOR MASKINROM SB LENSE PUMPE | 16 A |
| F1 og F2 | SIKRINGER FOR ALARMER | 3 A |
| 9 | PLUS FOR NIVÅ BRYTERER |  |
| 10 | FRA NIVÅ BRYTER FORPIGG BB |  |
| 11 | FRA NIVÅ BRYTER MIDTEN BB |  |
| 12 | FRA NIVÅ BRYTER MASKINROM BB |  |
| 13 | FRA NIVÅ BRYTER FORPIGG SB |  |
| 14 | FRA NIVÅ BRYTER MIDTEN SB |  |
| 15 | FRA NIVÅ BRYTER MASKINROM SB |  |
| 16 | EKSTERN SIRENE |  |

På klemmer fra 3 til 8 plus skal kobles opp og minus ned. Lense panelen LA-0624 er laget i henhold til regelverket.

RADINOR Radivoj Zeremski

Engasvegen 182, 7900 Rørvik

46234205, info@tomanor.no