BRYTER PANEL BT-2012

Bryter panel skal kobles med minst 35 mm2 (bedre 50 mm2) kabler på 12 VDC med nødvending sikring. Bryter panel har enkel jordfeil sjekk. Når trykker du jordfeil bryter på P (positiv) eller N (negativ) side ingen lys skal lyse. Hvis lyser det, system har jordfeil.

Klemme overiskt (plus skal kobles opp, minus ned)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NAVN |  |  |
| 1 |  | 10 A |  |
| 2 |  | 10 A |  |
| 3 |  | 10 A |  |
| 4 |  | 10 A |  |
| 5 |  | 10 A |  |
| 6 |  | 10 A |  |
| 7 |  | 10 A |  |
| 8 |  | 10 A |  |
| 9 |  | 10 A |  |
| 10 |  | 10 A |  |
| 11 |  | 16 A |  |
| 12 |  | 16 A |  |
| 13 |  | 16 A |  |
| 14 |  | 10 A |  |
| 15 |  | 10 A |  |
| 16 |  | 16 A |  |
| 17 |  | 16 A |  |
| 18 |  | 16 A |  |
| 19 |  | 16 A |  |
| 20 |  | 16 A |  |
| 21 | SHUNT (opp load og ned batteri side på MINUS KABEL ) |  |  |
| 22 | HORN (opp plus og ned minus ) |  |  |
|  | JORD KLEMME-JORD |  |  |
|  | F1 og F2 sikringer for horn | 10 A |  |
|  | F3 og F4 sikringer for skjerm og styring | 3 A |  |
|  |  |  |  |

RADINOR Radivoj Zeremski

Engasvegen 182, 7900 Rørvik

[www.tomanor.no](http://www.tomanor.no/), 46234205